T.C.

DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş.

TEKLİF VERME FİŞİ

 **..../…../2023**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sıra** | **Poz no** | **İmalatın cinsi** | **Birim** | **Miktar** | **Birim Fiyat (TL)** | **Toplam Fiyat (TL)** |
| 1 | 15.540.1249 | Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı yarımat antibakteriyel boya yapılması (iç cephe) | m² | 650 |   |   |
| 2 | 77.100.1045 | DUVAR YÜZEYİNDEN FAYANS SÖKÜLMESİ | m² | 50 |   |   |
| 3 | 15.380.1056 | (20 x 60 cm) veya (30 x 60 cm) veya (33 x 60 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | m² | 40 |   |   |
| 4 | 15.375.1004 | (42,5 x 42,5 cm) veya (45 x 45 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, beyaz seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | m² | 10 |   |   |
| 5 | 25.100.1008 | 41x50 cm Yarım Ayaklı Tk vidalı lavabo | Adet | 3 |   |   |
| 6 | 25.130.3201 | Tek kumandalı, tek gövde, lavabo bataryası | Adet | 3 |   |   |
| 7 | 25.225.3027 | PANEL RADYATÖR (Tip 22) 800 | m | 6 |   |   |
| 8 | 35.140.2501 | 2x1,5 mm2 NVV (NYM) tipi kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi | m | 100 |   |   |
| 9 | 35.185.1110 | Sıva üstü normal anahtar  | Adet | 10 |   |   |
| 10 | 15.540.1012 | Ahşap yüzeylere iki kat sentetik boya yapılması | m² | 146 |   |   |
| 11 | 77.110.1009 | MEVCUT MADENİ PROFİL KONSTRÜKSİYONA, 12 mm. KALINLIĞINDA, TEK PLAKA ÇİMENTOLU YONGA LEVHA KULLANILARAK, DUVAR KAPLAMASI YAPILMASI | m² | 9 |   |   |
| 12 | 15.225.1004 | 10 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³) | m² | 14 |   |   |
| 13 | 15.280.1010 | Perlitli sıva alçısı ve saten alçı harçlarının karışımı ile ortalama 5 mm kalınlıkta düzeltme sıvası yapılması (Kaba sıva, brüt beton yüzeyler, perlitli alçı yüzeyler vb. yüzeylere) | m² | 30 |   |   |
| 14 | 15.280.1011 | Saten alçı kaplaması yapılması (ortalama 1 mm kalınlık) | m² | 30 |   |   |
| 15 | 15.510.1103 | Laminat kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (mdf) presli, kraft dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerine takılması | m² | 2 |   |   |
| 16 | 15.510.1001 | Ahşaptan masif tablalı iç kapı kasa ve pervazı yapılması yerine konulması | m² | 2 |   |   |
| 17 | 15.465.1001 | Gömme iç kapı kilidinin yerine takılması (Geniş Tip) | Adet | 5 |   |   |
| 18 | 15.465.1008 | Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (Kromajlı) | Adet | 5 |   |   |
| 19 | 15.465.1010 | Menteşenin yerine takılması | Adet | 3 |   |   |
| 20 | 35.170.1105 | Sıva üstü, min. 60x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w olan). | Adet | 7 |   |   |
| 21 | 35.170.1106 | Sıva altı, min. 60x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w olan). | Adet | 5 |   |   |
| 22 | 15.165.1003 | Her çeşit profil, çelik çubuk ve çelik saçlarla karkas, (çerçeve) inşaat yapılması, yerine tespiti (yapı karkası, köprülerde profil demirlerinden kirişler, başlıklar, bağlantılar ve benzeri imalatlar) | Ton | 0,25 |   |   |
| 23 | 25.212.1103 | Min 28.000 kcal/h'lik hermetik, elektronik, doğalgaz ve lpg yakıtlı yoğuşmalı kombi | Adet | 1 |   |   |
| 24 | 15.490.1003 | Ac4 sınıf 32 laminat yer kaplaması ile döşeme kaplaması yapılması (süpürgelik dahil) | m² | 50 |   |   |
| 25 | 15.520.1002 | Tip ahşap mutfak tezgah altı dolabı | m² | 2,76 |   |   |
| 26 | 15.520.1003 | Tip ahşap mutfak tezgah üstü dolabı | m² | 2,12 |   |   |
| 27 | 77.165.1010 | 3 cm. RENKLİ MERMER PLAKLARLA TEZGAH ÜSTÜ KAPLAMASI YAPILMASI | m² | 1,88 |   |   |
| 28 | 35.140.2508  | 3x2,5 mm2 NVV (NYM) tipi kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi | m | 200 |   |   |
| 29 | 35.185.1202 | Sıva üstü topraklı priz | Adet | 20 |   |   |
| 30 | 35.190.1301 | En az 20 x 12 mm (tek bölmeli) PVC Kablo Kanalı | m | 200 |   |   |
| 31 | 25.108.1102  | Plastik sifonlu takriben 60x60 cm ekstra sınıf sırlı seramikten alaturka hela taşı | Adet | 1 |  |  |
| 32 | 25.104.1002 | Ayna takriben 40x60 cm (TS 5229 EN - 1036) | Adet | 1 |  |  |
| 33 | 35.170.1101 | Sıva üstü, min. 30x30 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 1000 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w olan). | Adet | 2 |  |  |
| 34 | 25.130.3103 | Tek kumandalı, tek gövde spiralli eviye bataryası: 2.583,13 129,38 Enerji ve su tasarrufu sağlayan, ısı ve debi limitörlü kartuşa sahip, döner çıkış uçlu, kireç tutmayan perlatörlü, 100 cm yıkama çevresine sahip, çift fonksiyonlu fleksbıl el duşlu, KTW , NSF belgelerinden birine sahip olmalı. | Adet | 1 |  |  |
| 35 | 25.120.1101 | Bir gözlü eviye tesisatı,bataryalı,pirinç sifonlu 1.sınıf | Adet | 1 |  |  |
| 36 | 25.126.1110 | Köşe Tipi (Kare veya Dikdörtgen) Temperli Camdan Duşakabin | m² | 1,8 |  |  |
| **Toplam Tutar (KDV Hariç)**  |  |

***03.10.2023 Salı günü saat 12.00’e kadar teklif fişi ve Teknik Şartnamenin her sayfası satinalmasubesi@tcddtasimacilik.gov.tr adresine kaşeli - imzalı olarak mail atılmalı ya da elden Kurumumuza teslim edilmelidir.***

|  |  |
| --- | --- |
|  |  **FİRMA KAŞE-İMZA** |

***FİRMA ADI:***

***ADRES:***

***TEL NO:***

***VKN/ TCKN/V.D. :***

***E-POSTA:***

**ADRES:** TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü

Satın Alma Dairesi Başkanlığı Hacı Bayram Mah.

Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/Ankara

**TELEFON:** (0312) 309 05 15-71609/71619

**1-GENEL MADDELER**

1. Rakamlarda kazıntı ve silinti kabul edilmez ve teklifler TL cinsinden **KDV hariç** olarak belirtilecektir. Teklifin her sayfası kaşelenip imzalanacaktır.
2. Teklifte malzeme bedeli birim fiyat ve toptan fiyat olarak rakam ve yazıyla belirtilecek olup ayrıca aritmetik hata olması durumunda teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
3. Verilen teklifler **toplam fiyat üzerinden değerlendirilecektir** Söz konusu malzeme/hizmet alımı ile ilgili her türlü vergi, resim ve harçlar firmaya aittir.
4. Teklifte bulunan kalemlerin fiyatı ( idare tarafından aksi belirtilmedikçe ) idarece belirlenen depoya teslim fiyatı olarak değerlendirilecek olup nakliye, sigorta vb. her türlü gider teklife dahil kabul edilecektir.
5. Verilen malzemeler **orijinal (idare belirtmişse muadil) olacaktır**, aksi takdirde iade edilecektir.
6. İş bu teklif firmanıza verildikten **03.10.2023 Salı günü saat 12.00’e** kadar ki süre içerisinde Kurumumuza verilmeli ya da mail atılmalıdır**. Bu süreden sonra verilen teklif geçerli olmayacaktır**.
7. **Teklifin geçerlilik süresi Kuruma verildiği günden itibaren 20 gündür.**
8. **Bu işin süresi 60 takvim günüdür.**
9. **Garanti süresi : Kabul tarihinden itibaren 12 ay.**
10. **İşe Başlama Tarihi: Yer teslim tarihinden itibaren 10 (on) gün içerisinde.**
11. **Sözleşme fiyatlarıyla yapım işinin %100’ünün tamamlanmasının ardından kabul yapılacaktır.**
12. **Bu işe ilişkin sözleşme imzalanacaktır. Kesin teminat alınacaktır.**
13. **Teknik Şartname ile ilgili konular hakkında irtibat numarası: Ahmet Haşim DEMİR – Şube Müdürü**

 **(0312) 309 05 15-71658**

**EK-1) TEKNİK ŞARTNAME**